**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі паперу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(Сейфи офісні (ДК 021: 2015 44420000-0 Будівельні товари))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

**Місцезнаходження:** 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 95.

**Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:** 04052229.

**Категорія замовника:** Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Сейфи офісні (ДК 021: 2015 44420000-0 Будівельні товари), поділ на лоти не передбачено.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги,** UA-2023-09-22-010582-a.

**Очікувана вартість закупівлі:** 62 000,00 грн.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 62 000,00 грн. відповідно до рішення міської ради від 15 листопада 2022 року № 784-29/VІІІ «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Термін постачання**: з дати укладання договору по 10.11.2023 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості сейфів офісних визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Опис** | **Од. Вим.** | **Кіл-сть** |
| 1 | Сейф офісний B.118.K, або еквівалент**D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.118.K.open2-2000x2000.jpg** | Тип сейфу - офіснийЗовнішні розміри, мм \*:Висота – не менше 1184 ммШирина – не менше 460 ммГлибина – не менше 350 мм\* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петельТовщина металу корпусу, мм – не менше 1,2Товщина металу дверей, мм не менше 1,2Система замикання -ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)Тип замка - ключовий сувальдний замокТип покриття - порошкове покриттяКолірсірий (RAL 7040)Стандартна комплектаціяКаса - 1Полиці - 2 | шт. | 1 |
| 2 | Сейф офісний B.84.K, або еквівалент**D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.84.K open office-2000x2000.jpg** | Тип сейфу - офіснийЗовнішні розміри, мм \*:Висота – не менше 842 ммШирина – не менше 460 ммГлибина – не менше 350 мм\* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петельТовщина металу корпусу, мм – не менше 1,2Товщина металу дверей, мм не менше 1,2Система замикання -ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)Тип замка - ключовий сувальдний замокТип покриття - порошкове покриттяКолірсірий (RAL 7040)Стандартна комплектаціяКаса - 1Полиці - 1 | шт. | 2 |
| 3 | Сейф офісний B.65.K, або еквівалент**D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.65.K open-2000x2000.jpg**  | Тип сейфу - офіснийЗовнішні розміри, мм \*:Висота – не менше 652 ммШирина – не менше 460 ммГлибина – не менше 350 мм\* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петельТовщина металу корпусу, мм – не менше 1,2Товщина металу дверей, мм не менше 1,2Система замикання -ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)Тип замка - ключовий сувальдний замокТип покриття - порошкове покриттяКолірсірий (RAL 7040)Стандартна комплектаціяКаса - 1Полиці - 2 | шт. | 1 |
| 4 | Сейф вогнезламостійкий FS.57.K, або еквівалент**D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\FS.57.K.open-2000x2000.jpg**  | Тип сейфу – вогнестійкий, зламостійкийЗовнішні розміри, мм \*Висота - не менше 560 ммШирина - не менше 445 ммГлибина - не менше 445 мм\* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель. Товщина захисного шару – не менше 43 ммЗламостійкість - клас S2 по ДСТУ EN 14450Вогнестійкість - клас LFS 30P по ДСТУ EN 15659Система замикання- ригельна система (3 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм), антизрізи з боку петельТип замка - ключовий сейфовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1Тип покриття - порошкове покриттяКолірантрацитово-сірий, кремово-білий (RAL 7016, RAL 9001), або інші віддтінки цих кольорівСтандартна комплектаціяКаса - 1Полиці - 1Доповнення - термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей; анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги | шт. | 2 |