**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Поточний ремонт дороги по вул. Хуторська (від буд. № 54 до кінцевої зупинки автобусів) в м.Павлоград»**

**Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | Виправлення профілю основ без додаваннянового матеріалу | 100м2 | 53 |
| 2 | *Улаштування вирівнюючого шару основи із**щебенево-піщаної суміші**асфальтоукладальником**кількість: 5300\*0,15* | *100м3* | *7,95* |
| 3 | Готова піщано-щебенева суміш, розмірзерен понад 0 до 40 ммкількість: 1,26\*795 | м3 | 1001,7 |
| 4 | *Улаштування покриття з гарячих**асфальтобетонних сумішей**асфальтоукладальником при ширині смуги**до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].* | *1000 м2* | *5,3* |
| 5 | *На кожні 5 мм змінення товщини шару**додаваті або виключати до норми 18-44-3**(до 6 см)* | *1000 м2* | *5,3* |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі[асфальтобетон щільний](дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типБ, марка 1 на модифікованому бітумікількість: 5300\*0,145 | т | 768,5 |

**Відомість ресурсів до технічного завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІІ сорт | м3 | 0,16536 |
| 2 | Вода | м3 | 147,34 |
| 3 | Готова піщано-щебенева суміш, розмірзерен понад 0 до 40 мм | м3 | 1001,7 |
| 4 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі[асфальтобетон щільний](дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типБ, марка 1 на модифікованому бітумі | т | 768,5 |