Технічне завдання
	«Поточний ремонт дороги по вул.Луганська в   м. Павлоград»
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	 Роздiл 1. Ямковий ремонт проїзжої
частини 
	
	
	

	Холодне фрезерування покриття фрезою  моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 м2
	269,9
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 70 мм)  [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 м2
	269,9
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2
Н1=3

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
	1 т
	2,267
	

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	100 т
	0,20403
	

	Перевезення асфальтогрануляту (без
урахування навантаження), до 12 км
	т
	22,67
	

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	117,2
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	48,7
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	104
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,29689
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	45,343
	

	 Роздiл 2. Суцільний ремонт проїзжої частини 
	
	
	

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1000м2
	3,2373
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати до 70мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi
транспорту на другiй]
	1000м2
	3,2373
	Н1=2
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Перевезення асфальтогрануляту (без
урахування навантаження), до 12 км
	т
	258,19
	

	Перевезення асфальтогрануляту до 1км (без урахування навантаження) для укріплення узбіч
	т
	122,52
	

	Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1т
	1,29492
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	1,33377
	

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
	1000 м2
	3,2373
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати до 70мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	1000 м2
	3,2373
	Н1=4
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	547,751
	

	Роздiл 3. Узбіччя
	
	
	

	Укріплення узбіччя сумішшю з
асфальтогранулята товщиною 10 см [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на
другiй]
	100м2
	10,418
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2


Перелік кваліфікаційних вимог
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,  ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
[bookmark: _Hlk133941833]Гарантія якості наданих послуг: ліквідація вибоїн – 12 (дванадцять) місяців, з дня підписання актів про надання послуг, улаштування асфальтобетонного покриття - 36 (тридцять шість) з дня підписання актів про надання послуг.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.
[bookmark: _Hlk133941853]Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші зазначені в тендерній документації. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту асфальтового покриття .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).
Виконавець послуг щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. 
Виконання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець послуг повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних послуг та надавати фотографії виконаних послуг на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання послуг по об’єкту.  
У Виконавця послуг має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття (залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи) виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Асфальтобетонна крихта, яка придатна для подальшого використання  передається та складується на місця, які визначені Замовником. Після  складування  Виконавець підписує  відповідний акт прийому-передачі  між Виконавцем послуг та організацією, яка приймає матеріал.
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання послуг .
У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню послуги, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються послуги, від транспортних засобів. 
У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання послуг Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства. 
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання послуг, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних послуг, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства.
Виконавець забезпечує наявність власної випробувальної лабораторії або залученої на договірних засадах, яка має атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 на випробування матеріалів, які використовуються при ремонтах автомобільних доріг, а також забезпечує здійснення відбору зразків – кернів асфальтобетонного покриття  з наданням відповідних висновків (протоколів) щодо відповідності вимогам ДСТУ.
Акт виконаних послуг надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. Акт виконаних послуг  форми КБ-3, КБ-2в підписується замовником лише після надання Виконавцем  послуг протоколів випробування зразків – кернів асфальтобетонного покриття  щодо відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній  та аеродромний. Технічні умови»  
Після виконання послуг Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси  та виконання схеми ремонту територій.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.
	При виконанні послуг необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.
Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.
Перед організацією послуги Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність10 т
Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3
Автогудронатори, місткість 3500 л
Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т
Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий HAMM HD 110, маса 10,6 т
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т
Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т
Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
Машина дорожня комбінована КДМ-130 на базі автомобіля "ЗІЛ"
Дорожня фреза 9901-1 на базі трактора МТЗ-80
Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год
Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм
або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	1,63066

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт
	м3
	0,117838

	Вода
	м3
	37,9799

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	593,094
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