Технічне завдання
	«Поточний ремонт частини пішохідної доріжки на алеї Слави  в м.Павлоград»
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	Розділ 1 Демонтажні роботи 
	
	
	

	(Демонтаж) Улаштування покриттів з
дрібнорозмірних фігурних елементів
мощення [ФЕМ]
	100м2
	6
	К=0,8

	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 600*0,28
	100м3
	1,68
	

	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2
кількість: 60*0,34
	100 м3
	0,204
	

	Перевезення ґрунту до 30 км
	т
	40,8
	

	Розбирання бортових каменів
	100м
	0,71
	

	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.
кількість: 280,7*0,9
	100 т
	2,5263
	

	Навантаження сміття вручну
кількість: 280,7*0,1
	1 т
	28,07
	

	Перевезення сміття до 30 км
кількість: 252,63+28,07
	т
	280,7
	

	Роздiл 2. Будівельно-монтажні роботи
	
	
	

	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	100 м3
	0,179
	

	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
кількість: 44,2*0,1
	1 м3
	4,42
	Н2=1,15,Н5=1,15

	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	54
	

	Поребрик  БР.100.20.8
	шт
	54
	

	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1
	100 м3
	0,087
	

	Планування площ за даними візирувальних
позначок візуально в природних ґрунтах,
група ґрунту 2
	1 м2
	660
	

	Улаштування прошарку з нетканого
синтетичного матеріалу під покриттям зі
збірних залізобетонних плит смугами
	1000м2
	0,66
	Н2=1,15 Н5=1,15


	Геотекстиль термоскріплений Fibertex 120 г/м.кв кількість: 600*1,1
	м2
	660
	

	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
кількість: 660*0,1
	1 м3
	66
	Н2=1,15 Н5=1,15


	Улаштування одношарових основ
товщиною 10 см з відсіва подрібненного
	100м2
	6,6
	

	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3мм кількість: 6,6*17,34
	м3
	114,444
	

	Улаштування покриття з фігурних елементів
мощення з приготуванням піщано-
цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	1000 м2
	0,66
	Н2=1,15 Н5=1,15




Перелік кваліфікаційних вимог
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,  ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
[bookmark: _Hlk133941833]Гарантія якості наданих послуг – 36 (тридцять) місяців, з дня підписання актів про надання послуг.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.
[bookmark: _Hlk133941853]Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту пішохідної доріжки .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).
Виконавець послуг щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. 
Виконання послуг з поточного ремонту контролюється технаглядом. Виконавець послуг повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних послуг та надавати фотографії виконаних послуг на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання послуг по об’єкту.  
У Виконавця послуг має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання послуг .
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання послуг, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних послуг, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства.
Акт виконаних послуг надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. 
Після виконання послуг Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси  та виконання схеми ремонту територій.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
	При виконанні послуг необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості (крім ПДВ) не враховувати. Договірна ціна- тверда.
Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.
Перед організацією послуги Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т

	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]

	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]

	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т

	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т

	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт

	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3

	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3

	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]

	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л

	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т

	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т

	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі,маса понад 100 кг

	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг

	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора

	Пилка дискова електрична

	Киркувальник



або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
	т
	4,1016

	Вода
	м3
	66,457

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	80,98382

	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм
	м3
	114,444

	Пісок природний, збагачений
	м3
	2,046

	Пісок природний, рядовий
	м3
	37,602

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм

	м3
	2,754

	Тротуарна плитка "Старе місто"(h=45мм)
	м2
	666,6

	Геотекстиль термоскріплений Fibertex 120 г/ м.кв (або аналог)
	м2
	660

	Поребрик  БР.100.20.8
	шт
	54
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