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Примітка

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

Автомобільна дорога
Роздiл 1. Підготовчі роботи
Звалювання з кореня дерев м'яких порід,  діаметр стовбура більше 32 см
100шт
0,24
Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках.
100 м2
0,1
(Демонтаж) дорожніх знаків на металевих стояках
100шт
0,07
 Роздiл 2. Ремонт дорожнього покриття 
Розбирання бортових каменів
100м
5,58
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
100 т
1,07136
Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів

шириною фрезерування 2100 мм та

глибиною фрезерування 50 мм
1000м2
2,2565
На кожні 10 мм зміни глибини

фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до 8 см)
1000м2
2,2565
Перевезення крихти до 12 км
т
349
Улаштування дорожніх корит

напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм
100м2
4,46
Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів вручну
100м3
0,1088
Розбирання щебеневих покриттів та основ
100м3
1,844
Перевезення сміття до 40 км
т
340,108
Улаштування вирівнювальних шарів

основи із щебенево-піщаної суміші

автогрейдером
100м3
1,8864
Суміш піщано-щебенева С-5
м3
237,6864
Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см
1000м2
0,5313
Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см)
1000м2
0,5313
Суміші піщано-щебенева С-7 з цементом М20
м3
133,8876
Розливання в'яжучих матеріалів (1,2 л/м2)
1т
2,66348
Бітумна емульсія ЕКШ-50
т
2,74
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
100м2
22,1957
На кожні 0,5 см зміни товщини шару

додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 10 см)
100м2
22,1957
Сумiшi асфальтобетоннi крупнозернисті на

бітумі БНД 70/100 марки І, тип А1
т
536,69
Розливання в'яжучих матеріалів (0,4 л/м2)
1т
0,89445
Бітумна емульсія ЕКШМ-50
т
0,92
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
100м2
22,3612
На кожні 0,5 см зміни товщини шару

додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)
100м2
22,3612
Суміші асфальтобетонн ЩМА-20,  на бітумі БМПА 70/100-55
т
270,12
Встановлення бортових каменів на

цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у

верхній його частині більш 150 мм
1 м
456
Камені бортові, БР100.30.18
шт
456
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону

В15 [М200], крупність заповнювача більше  40 мм
м3
26,45
Роздiл 3. Влаштування тротуарів
Розбирання бортових каменів
100м
2,35
Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
100м2
5,722
Улаштування основи тротуарів із

щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см
100м2
11,3884
Суміші піщано-щебенева С-7
м3
173,559
Улаштування одношарових

асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої

асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
100м2
11,3884
На кожні 0,5 см зміни товщини шару

додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5 см)
100м2
11,3884
Суміші асфальтобетонн, дрібнозернистий на бітумі БНД 70/100, марки І , тип Б
т
136,43
Улаштування покриттів з

дрібнорозмірних фігурних елементів

мощення [ФЕМ]
100м2
0,08
Плити тактильні попереджувальні
м2
8,08
Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
м
440
Поребрик БР 100.20.08
шт
440
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм
м3
21,12
Влаштування грунтових узбіч товщиною 10 см з плануванням та ущільненням
100м2
4,6802
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

Організація дорожнього руху
Роздiл 1. Постійна організація 

дорожнього руху
Установлення дорожніх знаків на

металевих стояках
100шт
0,2
При установленні додаткових щитків

додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3
100шт
0,17
Стійки до дорожніх знаків
шт
20
Знак 1.5.3
шт
1
Знак 2.1
шт
1
Знак 2.2
шт
1
Знак 2.3
шт
4
Знак 2.4
шт
2
Знак 4.2
шт
1
Знак 4.4
шт
1
Знак 5.16
шт
4
Знак 5.20.1
шт
1
Знак 5.20.2
шт
1
Знак 5.38.1
шт
6
Знак 5.38.2
шт
4
Знак 5.70
шт
4
Знак 7.8
шт
6
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, 1.2, 1.3, при ширині лінії 100 мм
100 м
6,6395
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, 1.2, 1.3, додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини
100 м
6,6395
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, 1.7, при ширині лінії 100 мм
100 м
1,7375
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, додавати на кожні наступні 50 мм

збільшення ширини
100 м
0,9385
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23
10 м2
1,434
Нанесення горизонтальної дорожньої

розмітки фарбою вручну по трафарету,

тип лінії 1.14.1,1.14.3
10 м2
5,174
Фарба дорожня АК-111
т
0,165
Розчинник, марка Р-4
т
0,031


	


Усі посилання в цьому Технічному завданні на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, матеріалу чи виробу слід читати як такі, що містять вираз «або еквівалент».

Учасник закупівлі має право запропонувати еквівалентні вироби, матеріали, устаткування чи обладнання, характеристики яких за своїм функціональним призначенням, якістю, технічними, експлуатаційними та фізико-хімічними параметрами є не гіршими за зазначені в цьому Технічному завданні.
У разі запропонування еквіваленту, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю характеристик, що підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам, встановленим цим Технічним завданням. 
Розділ 2.

Перелік вимог до виконання послуг та інші вимоги щодо предмету закупівлі та тендерної пропозиції учасника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі

1. Об’єкт надання послуг

Надання послуг з технічного нагляду по об’єкту «Поточний ремонт перехрестя вул. Полтавська та вул.Вокзальна (з внесенням змін в існуючу схему організації дорожнього руху) в м. Павлоград (коригування) (далі — Об’єкт). Обсяги робіт визначаються затвердженою проєктною (проєктно-кошторисною) документацією на основну закупівлю (ID: UA-2026-06-30-009669-a), за якою отримано позитивний експертний звіт щодо кошторисної частини.

