Технічне завдання
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	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	Роздiл 1. Ямковий ремонт проїзжої
частини
	
	
	

	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 м2
	994,5
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	1 м2
	994,5
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
	1 т
	5,967
	

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	100 т
	0,53703
	

	Перевезення асфальтогрануляту до 12 км без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	59,67
	

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	201,5
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	315
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття з розламуванням та
обрубуванням країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	1 м2
	478
	тех.ч
п.5.1
к=1,2
к=1,2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	1,09395
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	119,34
	

	Роздiл 2. Суцільний ремонт проїзжої частини
	
	
	

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів
шириною фрезерування 2100 мм та
глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1000м2
	3,744
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Перевезення асфальтогранулята до 1 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	236,76
	

	Перевезення асфальтогрануляту до 12 км без урахування вартості навантажувальних  робіт)
	т
	77,72
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви (шар-15см) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на
другiй]
	100м3
	3,1335
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40 мм) укріплена цементом до М-20
	м3
	382,29
	

	Розливання в'яжучих матеріалів на шар суміші піщано-щебенева ЩПС-7 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1т
	2,5068
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	2,582
	

	Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на  другiй]
	1т
	1,4976
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50
	т
	1,54253
	

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].  [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
	1000 м2
	3,744
	тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (до товщ.70 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	1000 м2
	3,744
	к=4
тех.ч.
п.1.2.3
табл.3
п.1
к=1,2

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
(дорожні) (аеродромні) (модифіковані), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, 
дрібнозернисті, тип А, марка І (АСГбмп.Др. Щ.А.НП.І.БМПП 50/70-65)
	т
	633,4848
	

	 Роздiл 3. Узбічча 
	
	
	

	Укріплення узбіч асфальтогранулятором автогрейдером середнього типу,
потужність 99кВт (135 к.с.): при товщині шару 10 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	100 м2
	14,03
	тех.ч
п.5.1.1
к=1,2
к=1,2

	 Роздiл 4. Комунікації 
	
	
	

	Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (зі збереженням плит)
	100м3
	0,002
	к дем.=0,6
Н2:Н5=1,15

	Установлення опор із плит і кілець
діаметром до 1000 мм (раніш
демонтованих)
	100м3
	0,002
	Н2:Н5=1,15

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	0,4
	

	Заміна люків
	шт
	2
	

	Люк чавуний Vodaland 800 мм DN600 круглий важкий Волна C250 з замком чорний
	шт
	2
	

	Заміна решіток дощоприймачив
	шт
	6
	

	Решітка Base DN200 чавунна щілинна капля з KTL фарбуванням C250
	шт
	6
	



