Технічне завдання
	«Капітальний ремонт частини дороги по вул. Івана Сірка (від початкової школи закладу 
дошкільної освіти №14 «Яскраві зірочки» ПМР до буд.№1) в   м. Павлоград»
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис )




	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	Роздiл 1. Проїзна частина
	
	
	

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг
за допомогою машин для холодного
фрезерування асфальтобетонних покриттів
шириною фрезерування 2100 мм та
глибиною фрезерування 50 мм
	1000м2
	4,18
	

	Перевезення сміття, (асфальрогрануляту
без урахування навантаження), до 12 км
	т
	56,07
	

	Перевезення сміття (асфальтогранулят без
урахування навантаження) до 1 км (для 
укріплення узбіч)
	т
	295,05
	

	Роздiл 2. Дорожне покриття (нова
ділянка довжиною 3,5 м шириною 6,0 м)
	
	
	

	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю вручну, глибина корита до 500
(410) мм
	100м2
	0,25
	

	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди
	100 м3
	0,1025
	

	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	17,425
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви (нижній шар-
21см)
	100м3
	0,0525
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С5 (0-70мм)
	м3
	6,41
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви (верхній шар-15
см)
	100м3
	0,0375
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40мм)
укріпленна цементом до М-20
	м3
	4,58
	

	Розливання в'яжучих матеріалів
	1т
	0,02232
	

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,02299
	

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	1000 м2
	0,025
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	3,02
	

	Роздiл 3. Розширення
	
	
	

	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм
	100м2
	2
	

	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	139,4
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви (нижній шар-
21см)
	100м3
	0,42
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С5 (0-70мм)
	м3
	51,24
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви (верхній шар-15
см)
	100м3
	0,3
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40мм)
укріпленна цементом до М-20
	м3
	36,6
	

	Розливання в'яжучих матеріалів
	1т
	0,21505
	

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,2215
	

	 Роздiл 4. ПК 0+48-ПК 2+10, ПК 4+53-ПК
5+09 
	
	
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви (товщина-14 см)
	100м3
	1,137
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40мм)
укріпленна цементом до М-20
	м3
	138,71
	

	 Роздiл 5. Проїзна частина на ширину ___ 
	
	
	

	Розливання в'яжучих матеріалів
	1т
	2,41147
	

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	2,48381
	

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	1000 м2
	4,38
	

	На кожні 5 мм змінення товщини шару
додаваті або виключати до норми 18-44-3
(до товщини 70мм)
	1000 м2
	4,38
	к=4

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	741,1
	

	Роздiл 6. Узбічча
	
	
	

	Укріплення узбіч асфальтогранулятором
автогрейдером середнього типу,
потужність 99кВт (135 к.с.): при товщині
шару 10 см
	100 м2
	14,05
	


Перелік кваліфікаційних вимог
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,  ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
[bookmark: _Hlk133941833]Гарантія якості виконаних робіт – 10 років на капітальний ремонт з дати прийняття замовником об'єкта в експлуатацію (підписання акта готовності об'єкта до експлуатації або іншого документа, передбаченого законодавством для прийняття об'єкта в експлуатацію.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем робіт.
[bookmark: _Hlk133941853]Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця виконання робіт покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
При виконанні робіт повинні використовуватися асфальтобетонні суміші зазначені в тендерній документації. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу робіт з  капітального ремонту асфальтового покриття .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт).
Виконавець робіт щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. 
Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець робіт повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних робіт та надавати фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання робіт по об’єкту.  
У Виконавця робіт має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття (залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи) виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Асфальтобетонна крихта, яка придатна для подальшого використання  передається та складується на місця, які визначені Замовником. Після  складування  Виконавець підписує  відповідний акт прийому-передачі  між Виконавцем робіт та організацією, яка приймає матеріал.
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання робіт .
У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню робіт, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів. 
У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання робіт Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства. 
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання робіт, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані роботи (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних робіт, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати роботи без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне виконання робіт несе Виконавець відповідно до законодавства.
Виконавець забезпечує наявність власної випробувальної лабораторії або залученої на договірних засадах, яка має атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 на випробування матеріалів, які використовуються при ремонтах автомобільних доріг, а також забезпечує здійснення відбору зразків – кернів асфальтобетонного покриття  з наданням відповідних висновків (протоколів) щодо відповідності вимогам ДСТУ.
[bookmark: _GoBack]Акт виконаних робіт надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. Акт виконаних робіт  форми КБ-3, КБ-2в підписується замовником лише після надання Виконавцем  робіт протоколів випробування зразків – кернів асфальтобетонного покриття  щодо відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній  та аеродромний. Технічні умови».
Під час складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в)
кошторисна заробітна плата в складі прямих витрат визначається на підставі нормативних
трудовитрат, фізичних обсягів виконаних робіт та вартості людино-години, що відповідає
середньому нормативному розрядові цих робіт для робітників, розрахованої та погодженої в
договірній ціни. В актах приймання виконаних будівельних робіт додатково зазначається сума  фактичної нарахованої заробітної плати робітників за період виконання робіт та підтверджується  відповідною довідкою.
  Після виконання робіт Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних робіт із зазначенням адреси  та виконання схеми ремонту територій.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях виконання робіт, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час виконання робіт працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при виконанні робіт на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.
	При виконанні робіт необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час виконання будівельних робіт.
Підтвердженням виконання аналізу цін на матеріальні ресурси та відповідності цін установленим критеріям є реєстраційний номер відповідного звіту з аналізу цін в
Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, доданий учасником процедури закупівлі до складу тендерної пропозиції / виконавцем робіт за договором про закупівлі, у разі застосування твердої договірної ціни.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.
Забезпечувати на місці виконання робіт  вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час виконання робіт.
Перед організацією робіт  Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність10 т
Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]
Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3
Автогудронатори, місткість 3500 л
Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]
Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т
Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т
Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год
Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм 
або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	2,7283

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт
	м3
	0,160082

	Вода
	м3
	39,2265

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С5 (0-70мм)
	м3
	57,65

	Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40мм)
укріпленна цементом до М-20
	м3
	179,89

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах    покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)
	т
	744,12


	

