Технічне завдання
	«Поточний ремонт пішохідних доріжок вздовж вул.Дніпровська 
(в районі зупинок громадського транспорту 40-років Жовтня) в   м. Павлоград»
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	 Роздiл 1. Тротуарна доріжка 
	
	
	

	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250(100) мм
	100м2
	2,2
	

	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	304
	

	Поребрики БР 1000-200-80
	шт
	304
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	16,72
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви ( шар-12 см)
	100м3
	0,264
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС-С7 (0-40мм)
	м3
	33,26
	

	Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	100м2
	2,2
	

	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати до 4см
	100м2
	2,2
	Н1=2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,022
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	21,032
	

	Роздiл 2. Пониження бортового каменю
	
	
	

	Розбирання бортових каменів (із
збереженням)
	100м
	0,06
	

	Встановлення бортових каменів на
цементобетонну суміш без влаштування
земляного корита при ширині борту у
верхній його частині до 150 мм
	1 м
	6
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм
	м3
	0,354
	

	Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	100м2
	0,03
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	0,363
	

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,0003
	

	Роздiл 3. Комунікації
	
	
	

	Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (1 шт. із збереженням)
	100м3
	0,002
	к дем.=0,6
Н2:Н5=1,15

	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	10 м3
	0,016
	

	Навантаження сміття вручну
	1 т
	0,03764
	

	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	100 т
	0,033876
	

	Перевезення сміття до 30 км
	т
	3,764
	

	Установлення опор із плит і кілець
діаметром до 1000 мм
	100м3
	0,002
	Н2:Н5=1,15

	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1
	

	Заміна чавунних люків
	шт
	2
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	0,2
	

	Люк полімер-піщаний для колодязiв А15 з запірним пристроєм
	шт
	2
	

	Роздiл 4. Тротуарна доріжка між
зупинкою та крамницями
	
	
	

	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250(100) мм
	100м2
	0,84
	

	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	120
	

	Поребрики БР 1000-200-80
	шт
	120
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	6,6
	

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви ( шар-12см)
	100м3
	0,1008
	

	Суміш піщано-щебенева ЩПС-С7 (0-40мм)
	м3
	12,7
	

	Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	100м2
	0,84
	

	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати до 4см
	100м2
	0,84
	Н1=2

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,0084
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	8,0304
	


Перелік кваліфікаційних вимог
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,  ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
[bookmark: _Hlk133941833]Гарантія якості наданих послуг: улаштування асфальтобетонного покриття - 36 (тридцять шість) з дня підписання актів про надання послуг.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.
[bookmark: _Hlk133941853]Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші зазначені в тендерній документації. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту асфальтового покриття .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).
Виконавець послуг щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. 
Виконання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець послуг повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних послуг та надавати фотографії виконаних послуг на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання послуг по об’єкту.  
У Виконавця послуг має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання послуг .
У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню послуги, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються послуги, від транспортних засобів. 
У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання послуг Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства. 
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання послуг, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних послуг, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства.
Акт виконаних послуг надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. 
Після виконання послуг Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси  та виконання схеми ремонту територій.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.
	При виконанні послуг необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.
Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.
Перед організацією послуги Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

· Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
· Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]
· Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т
· Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т
· Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т
· Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв
· Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3
· Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]
· Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т
· Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т
· Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
· Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій
або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.
При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

	Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400
	т
	0,5936

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,0307

	Люк полімер-піщаний для колодязiв А15 з
запірним пристроєм
	шт
	2

	Вода
	м3
	6,7936

	Суміш піщано-щебенева ЩПС-С7 (0-40мм)
	м3
	45,96

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	29,4254

	Пісок природний, рядовий
	м3
	9,167

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм
	м3
	23,874

	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100
	м3
	0,0051

	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1

	Поребрики БР 1000-200-80
	шт
	424
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