**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі паперу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(Сейфи офісні (ДК 021: 2015 44420000-0 Будівельні товари))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

**Місцезнаходження:** 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 95.

**Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:** 04052229.

**Категорія замовника:** Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Сейфи офісні (ДК 021: 2015 44420000-0 Будівельні товари), поділ на лоти не передбачено.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги,** UA-2023-09-22-010582-a.

**Очікувана вартість закупівлі:** 62 000,00 грн.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 62 000,00 грн. відповідно до рішення міської ради від 15 листопада 2022 року № 784-29/VІІІ «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Термін постачання**: з дати укладання договору по 10.11.2023 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості сейфів офісних визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Опис** | **Од. Вим.** | **Кіл-сть** |
| 1 | Сейф офісний B.118.K, або еквівалент  **D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.118.K.open2-2000x2000.jpg** | Тип сейфу - офісний  Зовнішні розміри, мм \*:  Висота – не менше 1184 мм  Ширина – не менше 460 мм  Глибина – не менше 350 мм  \* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель  Товщина металу корпусу, мм – не менше 1,2  Товщина металу дверей, мм не менше 1,2  Система замикання -  ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)  Тип замка -  ключовий сувальдний замок  Тип покриття - порошкове покриття  Колір  сірий (RAL 7040)  Стандартна комплектація  Каса - 1  Полиці - 2 | шт. | 1 |
| 2 | Сейф офісний B.84.K, або еквівалент  **D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.84.K open office-2000x2000.jpg** | Тип сейфу - офісний  Зовнішні розміри, мм \*:  Висота – не менше 842 мм  Ширина – не менше 460 мм  Глибина – не менше 350 мм  \* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель  Товщина металу корпусу, мм – не менше 1,2  Товщина металу дверей, мм не менше 1,2  Система замикання -  ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)  Тип замка -  ключовий сувальдний замок  Тип покриття - порошкове покриття  Колір  сірий (RAL 7040)  Стандартна комплектація  Каса - 1  Полиці - 1 | шт. | 2 |
| 3 | Сейф офісний B.65.K, або еквівалент  **D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\B.65.K open-2000x2000.jpg** | Тип сейфу - офісний  Зовнішні розміри, мм \*:  Висота – не менше 652 мм  Ширина – не менше 460 мм  Глибина – не менше 350 мм  \* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель  Товщина металу корпусу, мм – не менше 1,2  Товщина металу дверей, мм не менше 1,2  Система замикання -  ригельна система (2 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 16 мм)  Тип замка -  ключовий сувальдний замок  Тип покриття - порошкове покриття  Колір  сірий (RAL 7040)  Стандартна комплектація  Каса - 1  Полиці - 2 | шт. | 1 |
| 4 | Сейф вогнезламостійкий FS.57.K, або еквівалент  **D:\мои документы\Закупівлі Прозорро\Відкриті торги\Сейфи\FS.57.K.open-2000x2000.jpg** | Тип сейфу – вогнестійкий, зламостійкий  Зовнішні розміри, мм \*  Висота - не менше 560 мм  Ширина - не менше 445 мм  Глибина - не менше 445 мм  \* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель.  Товщина захисного шару – не менше 43 мм  Зламостійкість - клас S2 по ДСТУ EN 14450  Вогнестійкість - клас LFS 30P по ДСТУ EN 15659  Система замикання- ригельна система (3 хромованих активних ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм), антизрізи з боку петель  Тип замка - ключовий сейфовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1  Тип покриття - порошкове покриття  Колір  антрацитово-сірий, кремово-білий (RAL 7016, RAL 9001), або інші віддтінки цих кольорів  Стандартна комплектація  Каса - 1  Полиці - 1  Доповнення - термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей; анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги | шт. | 2 |