**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Гусеничний сходовий підйомник (ДК 021:2015 15890000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)**

**Найменування:**Комунальна установа «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

**Місцезнаходження:** вул. Робоча, 136, м. Павлоград, Дніпропетровська обл, 51400.

**Код замовника:** ЄДРПОУ 23078499.

**Категорія:** юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (відповідно до п.3 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)**: Гусеничний сходовий підйомник (ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання), поділ на лоти не передбачено.

Номенклатура: Гусеничний сходовий підйомник (ДК 021:2015 42418220-7 Підіймально-транспортувальне обладнання)

**Вид та ідентифікатор закупівлі:** відкриті торги з особливостями, UA-2024-08-29-006552-a**.**

 **Очікувана вартість закупівлі:** 400 000,00 грн з ПДВ.

 **Розмір бюджетного призначення:** 400 000,00 грн. відповідно до рішення міської ради від 20.08.2024 року № 1698-54/VIII «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік».

**Обґрунтування обсягів закупівлі та очікуваної вартості закупівлі.**

 Закупівля Гусеничних сходових підйомників відповідно до рішення Павлоградської міської ради від 20.08.2024р. № 1698-54/VIII ”Про затвердження міської програми ”Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки” (з урахуванням внесених змін) Укріплення матеріально – технічної бази надавачів соціальних послуг: КУ “Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” для покращення якості надання соціальних послуг населенню міста затверджений.

Нормативно-правові акти регламентують обов’язок держави та місцевих органів влади створювати безбар’єрне середовище для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян. Вони слугують юридичною основою для обґрунтування закупівлі гусеничних підйомників.

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні."

Цей закон встановлює обов’язки держави щодо створення умов для безбар’єрного середовища та доступності будівель і споруд для осіб з інвалідністю.

КУ "Павлоградський міський терцентр" працює з особами з інвалідністю та маломобільними особами без інвалідності. В місті більше 3 тис. маломобільних осіб,  які самі не пересуваються, і з кожним днем ця цифра зростає. Проблемним питанням є транспортування людей з поверхів в багатоквартирних будинках до лікарень, закладів соціального захисту, тощо. Як один з варіантів вирішення цієї проблеми є гусеничний підйомник, який зможе замінити фізичну силу трьох-чотирьох чоловіків. А також в приміщенні терценту налагоджена робота по організації дозвілля для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, але приміщення для цієї роботи знаходиться на другому поверсі, тому наявність гусеничного підйомника необхідна.

Відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р.

Метою Стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

 Розрахунок очікуваної вартість одного **Гусеничного сходового підйомника** здійснюється методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

 **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі:**

**Термін постачання**: з дати укладання договору по 15.11.2024 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Технічні вимоги*** | ***Відповідність******(так/ні)******з посиланням на сторінку в інструкції або іншій технічній документації*** |
| 1 | Матеріал рами: авіаційний алюміній |  |
| 2 | Площа розвороту: 97х97 см |  |
| 3 | Діаметр основних коліс – 7 дюймів, допоміжних – 3 дюйми |  |
| 4 | Ресурс батареї (300-500 сходинок) |  |
| 5 | Наявність кнопки миттєвої зупинки |  |
| 6 | Інтегрована система діагностики |  |
| 7 | Максимальний кут нахилу, (град.): 35ᵒ |  |
| 8 | Електронний датчик нахилу |  |
| 9 | Наявність мікропроцесора, що керує системою при роботі підйомника |  |
| 10 | Комплектується ременем безпеки та шнуром живлення |  |
| 11 | Для зручності транспортування підйомник розбирається |  |
| 12 | Швидкість підйому, (кроки/хв.) 10, 14, 18 |  |
| 13 | Максимальна висота сходинки, (см) 23 |  |
| 14 | Панель керування на рукоятці підйомника |  |
| 15 | Регульована фіксація спинки |  |
| 17 | Гарантійний термін,(міс): не менше 12  |  |
| 18 | Вантажопідйомність, (кг): 130 |  |
| 19 | Електронний захист від перевантаження |  |
| 20 | Вага, (кг): не більше 39 |  |
| 21 | Ключ запалення, наявність |  |
| 22 | Акумулятор, (В; Ач): 12; 5,2 |  |
| 23 | Час заряду акумулятора, (год.): 8 |  |
| 24 | Зовнішні розміри ходової частини – 980 х 320 х 405 мм |  |
| 25 | Габаритні розміри: 138 х 65 х 93 см |  |
| 27 | Вид: електричний |  |
| 28 | Призначення: пересування на інвалідному візку сходами |  |