**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(Двері протипожежні металеві (ДК 021: 2015 44220000-8 - Столярні вироби))**

**Найменування замовника:** Виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

**Місцезнаходження:** 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 95.

**Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:** 04052229.

**Категорія замовника:** Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Двері протипожежні металеві (ДК 021: 2015 44220000-8 - Столярні вироби), поділ на лоти не передбачено.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги,** UA-2024-02-28-002740-a.

**Очікувана вартість закупівлі:** 19 900,00 грн.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 19 900,00 грн. відповідно до рішення міської ради від 05 грудня 2023 року № 1343-46/VIII «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Термін постачання**: з дати укладання договору по 01.04.2024 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості обладнання визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості, до вартості товару включається вартість послуг з встановлення.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Технічні характеристики** | **Кількість** |
| 1 | Двері протипожежні металеві | Двері протипожежні металеві ДМП ЕІ60-1-2000\*900. Висота 2000мм , ширина 900 мм.  Напрямок відчинення: праві, однопільні, одностулкові. Дві зовнішні петлі каплевидні Кедр.  Лиштва і дверний поріг виконані з суцільногнутого сталевого профілю, відповідно до розміру.  Товщина металу дверного полотна не менше 1,5 мм.  Основний протипожежний замок циліндричного типу, зовнішня натискна ручка, циліндр на 5 ключів, з двостороннім відкриванням.  Порошкове фарбування, колір темно-коричневий | 1 |