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Технічне завдання
на виконання робіт (послуг) з обрізки та видалення дерев

	№ з/п
	Адреса
	Кількість дерев, що підлягають обрізці, од.
	Кількість дерев, що підлягають видаленню, од.

	1
	вул. Центральна, 21
	29
	1

	2
	вул. Харківська, 15А
	13
	–

	3
	вул. Харківська, 74а
	13
	–

	4
	вул. Соборна, 62/2
	–
	5

	5
	вул. Ганни Світличної, 81
	9
	–

	6
	вул. Вереснева, 24
	19
	1

	7
	вул. Вокзальна, 44/1
	12
	–

	8
	вул. Центральна, 75
	7
	4

	9
	вул. Будівельна, 26
	15
	2

	10
	вул. Європейська, 4
	10
	1

	11
	вул. Олександрівська, 6
	7
	–

	12
	вул. Олександрівська, 10
	16
	–

	
	Всього, од.
	150
	14

	Загальна кількість дерев, од.
	164



Виконання робіт з обрізки дерев виконується відповідно до «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», які затверджені наказом міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105.
Обов’язково зашпаровуються зрізи понад 2 см садовою замазкою або олійною фарбою на натуральній оліфі під колір крон дерева. 
Для зменшення навантаження на міське сміттєзвалище виконувати подрібнення гілок  з подальшим вивезенням. 
Послуги повинні бути якісними. Виконавець має надавати фотофіксацію місць виконання робіт до надання послуг та після їх надання.




_______________                                     _____________                            ______________  
     (посада)	                                                (підпис)                                             (П.І.Б)                                                                                    
           
